P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-9
N: bus/usb/001/003=1201000200000008F304880C04800102000109025300010100A0320904000008FF0000000921100100012215000705810240000107050102400001070582024000010705020240000107058302400001070503024000010705840240000107050402400001
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/001/003
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=4f3/c88/8004
E: TYPE=0/0/0
E: BUSNUM=001
E: DEVNUM=003
E: MAJOR=189
E: MINOR=2
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=ELAN
E: ID_VENDOR_ENC=ELAN
E: ID_VENDOR_ID=04f3
E: ID_MODEL=ELAN:ARM-M4
E: ID_MODEL_ENC=ELAN:ARM-M4
E: ID_MODEL_ID=0c88
E: ID_REVISION=8004
E: ID_SERIAL=ELAN_ELAN:ARM-M4
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:ff0000:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Elan Microelectronics Corp.
E: ID_PATH=pci-0000:00:14.0-usb-0:9
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_14_0-usb-0_9
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_14_0-usb-0_9
E: TAGS=:seat:
E: CURRENT_TAGS=:seat:
A: authorized=1\n
A: avoid_reset_quirk=0\n
A: bConfigurationValue=1\n
A: bDeviceClass=00\n
A: bDeviceProtocol=00\n
A: bDeviceSubClass=00\n
A: bMaxPacketSize0=8\n
A: bMaxPower=100mA\n
A: bNumConfigurations=1\n
A: bNumInterfaces= 1\n
A: bcdDevice=8004\n
A: bmAttributes=a0\n
A: busnum=1\n
A: configuration=
H: descriptors=1201000200000008F304880C04800102000109025300010100A0320904000008FF0000000921100100012215000705810240000107050102400001070582024000010705020240000107058302400001070503024000010705840240000107050402400001
A: dev=189:2\n
A: devnum=3\n
A: devpath=9\n
L: driver=../../../../../bus/usb/drivers/usb
L: firmware_node=../../../../LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:3d/device:3e/device:47
A: idProduct=0c88\n
A: idVendor=04f3\n
A: ltm_capable=no\n
A: manufacturer=ELAN\n
A: maxchild=0\n
L: port=../1-0:1.0/usb1-port9
A: power/active_duration=35269124\n
A: power/async=enabled\n
A: power/autosuspend=2\n
A: power/autosuspend_delay_ms=2000\n
A: power/connected_duration=35283788\n
A: power/control=on\n
A: power/level=on\n
A: power/persist=0\n
A: power/runtime_active_kids=0\n
A: power/runtime_active_time=35276624\n
A: power/runtime_enabled=forbidden\n
A: power/runtime_status=active\n
A: power/runtime_suspended_time=0\n
A: power/runtime_usage=1\n
A: power/wakeup=disabled\n
A: power/wakeup_abort_count=\n
A: power/wakeup_active=\n
A: power/wakeup_active_count=\n
A: power/wakeup_count=\n
A: power/wakeup_expire_count=\n
A: power/wakeup_last_time_ms=\n
A: power/wakeup_max_time_ms=\n
A: power/wakeup_total_time_ms=\n
A: product=ELAN:ARM-M4\n
A: quirks=0x0\n
A: removable=removable\n
A: rx_lanes=1\n
A: speed=12\n
A: tx_lanes=1\n
A: urbnum=2773\n
A: version= 2.00\n

P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1
N: bus/usb/001/001=12010002090001406B1D020015050302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/001/001
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=1d6b/2/515
E: TYPE=9/0/1
E: BUSNUM=001
E: DEVNUM=001
E: MAJOR=189
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=Linux_5.15.0-39-generic_xhci-hcd
E: ID_VENDOR_ENC=Linux\x205.15.0-39-generic\x20xhci-hcd
E: ID_VENDOR_ID=1d6b
E: ID_MODEL=xHCI_Host_Controller
E: ID_MODEL_ENC=xHCI\x20Host\x20Controller
E: ID_MODEL_ID=0002
E: ID_REVISION=0515
E: ID_SERIAL=Linux_5.15.0-39-generic_xhci-hcd_xHCI_Host_Controller_0000:00:14.0
E: ID_SERIAL_SHORT=0000:00:14.0
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:090000:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Linux Foundation
E: ID_AUTOSUSPEND=1
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=2.0 root hub
E: ID_PATH=pci-0000:00:14.0
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_14_0
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_14_0
E: TAGS=:seat:
E: CURRENT_TAGS=:seat:
A: authorized=1\n
A: authorized_default=1\n
A: avoid_reset_quirk=0\n
A: bConfigurationValue=1\n
A: bDeviceClass=09\n
A: bDeviceProtocol=01\n
A: bDeviceSubClass=00\n
A: bMaxPacketSize0=64\n
A: bMaxPower=0mA\n
A: bNumConfigurations=1\n
A: bNumInterfaces= 1\n
A: bcdDevice=0515\n
A: bmAttributes=e0\n
A: busnum=1\n
A: configuration=
H: descriptors=12010002090001406B1D020015050302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
A: dev=189:0\n
A: devnum=1\n
A: devpath=0\n
L: driver=../../../../bus/usb/drivers/usb
L: firmware_node=../../../LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:3d/device:3e
A: idProduct=0002\n
A: idVendor=1d6b\n
A: interface_authorized_default=1\n
A: ltm_capable=no\n
A: manufacturer=Linux 5.15.0-39-generic xhci-hcd\n
A: maxchild=14\n
A: power/active_duration=35270364\n
A: power/async=enabled\n
A: power/autosuspend=0\n
A: power/autosuspend_delay_ms=0\n
A: power/connected_duration=35284300\n
A: power/control=auto\n
A: power/level=auto\n
A: power/runtime_active_kids=2\n
A: power/runtime_active_time=35277420\n
A: power/runtime_enabled=enabled\n
A: power/runtime_status=active\n
A: power/runtime_suspended_time=0\n
A: power/runtime_usage=0\n
A: power/wakeup=disabled\n
A: power/wakeup_abort_count=\n
A: power/wakeup_active=\n
A: power/wakeup_active_count=\n
A: power/wakeup_count=\n
A: power/wakeup_expire_count=\n
A: power/wakeup_last_time_ms=\n
A: power/wakeup_max_time_ms=\n
A: power/wakeup_total_time_ms=\n
A: product=xHCI Host Controller\n
A: quirks=0x0\n
A: removable=unknown\n
A: rx_lanes=1\n
A: serial=0000:00:14.0\n
A: speed=480\n
A: tx_lanes=1\n
A: urbnum=549\n
A: version= 2.00\n

P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0
E: DRIVER=xhci_hcd
E: PCI_CLASS=C0330
E: PCI_ID=8086:8C31
E: PCI_SUBSYS_ID=1043:201F
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:14.0
E: MODALIAS=pci:v00008086d00008C31sv00001043sd0000201Fbc0Csc03i30
E: SUBSYSTEM=pci
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Serial bus controller
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=USB controller
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=XHCI
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Intel Corporation
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI
A: ari_enabled=0\n
A: broken_parity_status=0\n
A: class=0x0c0330\n
H: config=8680318C060490020530030C000000000400A0F700000000000000000000000000000000000000000000000043101F200000000070000000000000000B010000FD01368089C60F8000000000000000009F6E8807000000000000000000000000302000000000000000000000000000000180C2C1080000000000000000000000050087000410E0FE000000002F00000000000000000000000000000000000000400100000000000000000000000000000F000100000000000000000000000000030420C0030C3000030C300000000000FF1A0000FF1A00003F0000003F000000A00000000000000000000000D8D8D8080000000000000000B10F060800000000
A: consistent_dma_mask_bits=64\n
A: d3cold_allowed=1\n
A: device=0x8c31\n
A: dma_mask_bits=64\n
L: driver=../../../bus/pci/drivers/xhci_hcd
A: driver_override=(null)\n
A: enable=1\n
L: firmware_node=../../LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:3d
A: irq=31\n
A: local_cpulist=0-3\n
A: local_cpus=f\n
A: modalias=pci:v00008086d00008C31sv00001043sd0000201Fbc0Csc03i30\n
A: msi_bus=1\n
A: msi_irqs/31=msi\n
A: numa_node=-1\n
A: pools=poolinfo - 0.1\nbuffer-2048         0    0 2048  0\nbuffer-512          0    0  512  0\nbuffer-128          0    0  128  0\nbuffer-32           0    0   32  0\nxHCI 1KB stream ctx arrays    0    0 1024  0\nxHCI 256 byte stream ctx arrays    0    0  256  0\nxHCI input/output contexts    5    6 2112  6\nxHCI ring segments   24   24 4096 24\nbuffer-2048         0    0 2048  0\nbuffer-512          0    0  512  0\nbuffer-128          3   32  128  1\nbuffer-32           0    0   32  0\n
A: power/async=enabled\n
A: power/control=on\n
A: power/runtime_active_kids=1\n
A: power/runtime_active_time=35278060\n
A: power/runtime_enabled=forbidden\n
A: power/runtime_status=active\n
A: power/runtime_suspended_time=0\n
A: power/runtime_usage=1\n
A: power/wakeup=enabled\n
A: power/wakeup_abort_count=0\n
A: power/wakeup_active=0\n
A: power/wakeup_active_count=5\n
A: power/wakeup_count=0\n
A: power/wakeup_expire_count=5\n
A: power/wakeup_last_time_ms=12694896\n
A: power/wakeup_max_time_ms=103\n
A: power/wakeup_total_time_ms=518\n
A: power_state=D0\n
A: resource=0x00000000f7a00000 0x00000000f7a0ffff 0x0000000000140204\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n
A: revision=0x05\n
A: subsystem_device=0x201f\n
A: subsystem_vendor=0x1043\n
A: vendor=0x8086\n

