P: /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.3
N: bus/usb/001/003=12010101000000087E14162002000102000109022700010100A0320904000003FF000000070581024000000705020240000007058303040014
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/001/003
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=147e/2016/2
E: TYPE=0/0/0
E: BUSNUM=001
E: DEVNUM=003
E: MAJOR=189
E: MINOR=2
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=UPEK
E: ID_VENDOR_ENC=UPEK
E: ID_VENDOR_ID=147e
E: ID_MODEL=Biometric_Coprocessor
E: ID_MODEL_ENC=Biometric\x20Coprocessor
E: ID_MODEL_ID=2016
E: ID_REVISION=0002
E: ID_SERIAL=UPEK_Biometric_Coprocessor
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:ff0000:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Upek
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Biometric Touchchip/Touchstrip Fingerprint Sensor
E: ID_PATH=pci-0000:00:1a.0-usb-0:1.3
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_1a_0-usb-0_1_3
E: LIBFPRINT_DRIVER=Upek TouchChip Fingerprint Coprocessor
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_1a_0-usb-0_1_3
E: TAGS=:seat:
E: CURRENT_TAGS=:seat:
A: authorized=1\n
A: avoid_reset_quirk=0\n
A: bConfigurationValue=1\n
A: bDeviceClass=00\n
A: bDeviceProtocol=00\n
A: bDeviceSubClass=00\n
A: bMaxPacketSize0=8\n
A: bMaxPower=100mA\n
A: bNumConfigurations=1\n
A: bNumInterfaces= 1\n
A: bcdDevice=0002\n
A: bmAttributes=a0\n
A: busnum=1\n
A: configuration=
H: descriptors=12010101000000087E14162002000102000109022700010100A0320904000003FF000000070581024000000705020240000007058303040014
A: dev=189:2\n
A: devnum=3\n
A: devpath=1.3\n
L: driver=../../../../../../bus/usb/drivers/usb
L: firmware_node=../../../../../LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:2d/device:2e/device:2f/device:32
A: idProduct=2016\n
A: idVendor=147e\n
A: ltm_capable=no\n
A: manufacturer=UPEK\n
A: maxchild=0\n
L: port=../1-1:1.0/1-1-port3
A: power/active_duration=757220\n
A: power/async=enabled\n
A: power/autosuspend=2\n
A: power/autosuspend_delay_ms=2000\n
A: power/connected_duration=857556\n
A: power/control=auto\n
A: power/level=auto\n
A: power/persist=1\n
A: power/runtime_active_kids=0\n
A: power/runtime_active_time=762579\n
A: power/runtime_enabled=enabled\n
A: power/runtime_status=active\n
A: power/runtime_suspended_time=94791\n
A: power/runtime_usage=0\n
A: power/wakeup=disabled\n
A: power/wakeup_abort_count=\n
A: power/wakeup_active=\n
A: power/wakeup_active_count=\n
A: power/wakeup_count=\n
A: power/wakeup_expire_count=\n
A: power/wakeup_last_time_ms=\n
A: power/wakeup_max_time_ms=\n
A: power/wakeup_total_time_ms=\n
A: product=Biometric Coprocessor\n
A: quirks=0x0\n
A: removable=fixed\n
A: rx_lanes=1\n
A: speed=12\n
A: tx_lanes=1\n
A: urbnum=620\n
A: version= 1.01\n

P: /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1
N: bus/usb/001/002=12010002090001408780200000000000000109021900010100E0000904000001090000000705810301000C
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/001/002
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=8087/20/0
E: TYPE=9/0/1
E: BUSNUM=001
E: DEVNUM=002
E: MAJOR=189
E: MINOR=1
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=8087
E: ID_VENDOR_ENC=8087
E: ID_VENDOR_ID=8087
E: ID_MODEL=0020
E: ID_MODEL_ENC=0020
E: ID_MODEL_ID=0020
E: ID_REVISION=0000
E: ID_SERIAL=8087_0020
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:090000:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Intel Corp.
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Integrated Rate Matching Hub
E: ID_PATH=pci-0000:00:1a.0-usb-0:1
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_1a_0-usb-0_1
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_1a_0-usb-0_1
E: TAGS=:seat:
E: CURRENT_TAGS=:seat:
A: authorized=1\n
A: avoid_reset_quirk=0\n
A: bConfigurationValue=1\n
A: bDeviceClass=09\n
A: bDeviceProtocol=01\n
A: bDeviceSubClass=00\n
A: bMaxPacketSize0=64\n
A: bMaxPower=0mA\n
A: bNumConfigurations=1\n
A: bNumInterfaces= 1\n
A: bcdDevice=0000\n
A: bmAttributes=e0\n
A: busnum=1\n
A: configuration=
H: descriptors=12010002090001408780200000000000000109021900010100E0000904000001090000000705810301000C
A: dev=189:1\n
A: devnum=2\n
A: devpath=1\n
L: driver=../../../../../bus/usb/drivers/usb
L: firmware_node=../../../../LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:2d/device:2e/device:2f
A: idProduct=0020\n
A: idVendor=8087\n
A: ltm_capable=no\n
A: maxchild=6\n
L: port=../1-0:1.0/usb1-port1
A: power/active_duration=776368\n
A: power/async=enabled\n
A: power/autosuspend=0\n
A: power/autosuspend_delay_ms=0\n
A: power/connected_duration=858060\n
A: power/control=auto\n
A: power/level=auto\n
A: power/runtime_active_kids=3\n
A: power/runtime_active_time=779955\n
A: power/runtime_enabled=enabled\n
A: power/runtime_status=active\n
A: power/runtime_suspended_time=77820\n
A: power/runtime_usage=0\n
A: power/wakeup=disabled\n
A: power/wakeup_abort_count=\n
A: power/wakeup_active=\n
A: power/wakeup_active_count=\n
A: power/wakeup_count=\n
A: power/wakeup_expire_count=\n
A: power/wakeup_last_time_ms=\n
A: power/wakeup_max_time_ms=\n
A: power/wakeup_total_time_ms=\n
A: quirks=0x0\n
A: removable=fixed\n
A: rx_lanes=1\n
A: speed=480\n
A: tx_lanes=1\n
A: urbnum=2620\n
A: version= 2.00\n

P: /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1
N: bus/usb/001/001=12010002090000406B1D020010050302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/001/001
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=1d6b/2/510
E: TYPE=9/0/0
E: BUSNUM=001
E: DEVNUM=001
E: MAJOR=189
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=Linux_5.10.0-8-amd64_ehci_hcd
E: ID_VENDOR_ENC=Linux\x205.10.0-8-amd64\x20ehci_hcd
E: ID_VENDOR_ID=1d6b
E: ID_MODEL=EHCI_Host_Controller
E: ID_MODEL_ENC=EHCI\x20Host\x20Controller
E: ID_MODEL_ID=0002
E: ID_REVISION=0510
E: ID_SERIAL=Linux_5.10.0-8-amd64_ehci_hcd_EHCI_Host_Controller_0000:00:1a.0
E: ID_SERIAL_SHORT=0000:00:1a.0
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:090000:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Linux Foundation
E: ID_AUTOSUSPEND=1
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=2.0 root hub
E: ID_PATH=pci-0000:00:1a.0
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_1a_0
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_1a_0
E: TAGS=:seat:
E: CURRENT_TAGS=:seat:
A: authorized=1\n
A: authorized_default=1\n
A: avoid_reset_quirk=0\n
A: bConfigurationValue=1\n
A: bDeviceClass=09\n
A: bDeviceProtocol=00\n
A: bDeviceSubClass=00\n
A: bMaxPacketSize0=64\n
A: bMaxPower=0mA\n
A: bNumConfigurations=1\n
A: bNumInterfaces= 1\n
A: bcdDevice=0510\n
A: bmAttributes=e0\n
A: busnum=1\n
A: configuration=
H: descriptors=12010002090000406B1D020010050302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
A: dev=189:0\n
A: devnum=1\n
A: devpath=0\n
L: driver=../../../../bus/usb/drivers/usb
L: firmware_node=../../../LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:2d/device:2e
A: idProduct=0002\n
A: idVendor=1d6b\n
A: interface_authorized_default=1\n
A: ltm_capable=no\n
A: manufacturer=Linux 5.10.0-8-amd64 ehci_hcd\n
A: maxchild=3\n
A: power/active_duration=780512\n
A: power/async=enabled\n
A: power/autosuspend=0\n
A: power/autosuspend_delay_ms=0\n
A: power/connected_duration=858228\n
A: power/control=auto\n
A: power/level=auto\n
A: power/runtime_active_kids=1\n
A: power/runtime_active_time=780500\n
A: power/runtime_enabled=enabled\n
A: power/runtime_status=active\n
A: power/runtime_suspended_time=77697\n
A: power/runtime_usage=0\n
A: power/wakeup=disabled\n
A: power/wakeup_abort_count=\n
A: power/wakeup_active=\n
A: power/wakeup_active_count=\n
A: power/wakeup_count=\n
A: power/wakeup_expire_count=\n
A: power/wakeup_last_time_ms=\n
A: power/wakeup_max_time_ms=\n
A: power/wakeup_total_time_ms=\n
A: product=EHCI Host Controller\n
A: quirks=0x0\n
A: removable=unknown\n
A: rx_lanes=1\n
A: serial=0000:00:1a.0\n
A: speed=480\n
A: tx_lanes=1\n
A: urbnum=1071\n
A: version= 2.00\n

P: /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0
E: DRIVER=ehci-pci
E: PCI_CLASS=C0320
E: PCI_ID=8086:3B3C
E: PCI_SUBSYS_ID=17AA:2163
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:1a.0
E: MODALIAS=pci:v00008086d00003B3Csv000017AAsd00002163bc0Csc03i20
E: SUBSYSTEM=pci
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Serial bus controller
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=USB controller
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=EHCI
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Intel Corporation
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller
A: ari_enabled=0\n
A: broken_parity_status=0\n
A: class=0x0c0320\n
A: companion=
H: config=86803C3B060190020620030C00000000008072F2000000000000000000000000000000000000000000000000AA1763210000000050000000000000000B040000000000000000000000000000000000000158C2C9000000000A98A020000000002020A7070000000001000001000008C00000DF3F0000000000000000000000000000800011890C13A000000000000000000000000000000013000603000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000AAFF00000000000000000000000000000000000000000004F340BB0000000088858000870F060828171B30
A: consistent_dma_mask_bits=32\n
A: d3cold_allowed=1\n
A: device=0x3b3c\n
A: dma_mask_bits=32\n
L: driver=../../../bus/pci/drivers/ehci-pci
A: driver_override=(null)\n
A: enable=1\n
L: firmware_node=../../LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:2d
A: irq=23\n
A: local_cpulist=0-3\n
A: local_cpus=f\n
A: modalias=pci:v00008086d00003B3Csv000017AAsd00002163bc0Csc03i20\n
A: msi_bus=1\n
A: numa_node=-1\n
A: pools=poolinfo - 0.1\nehci_sitd           0    0   96  0\nehci_itd            0    0  192  0\nehci_qh             9   42   96  1\nehci_qtd           13   42   96  1\nbuffer-2048         0    0 2048  0\nbuffer-512          0    0  512  0\nbuffer-128          0    0  128  0\nbuffer-32           0    0   32  0\n
A: power/async=enabled\n
A: power/control=on\n
A: power/runtime_active_kids=1\n
A: power/runtime_active_time=859876\n
A: power/runtime_enabled=forbidden\n
A: power/runtime_status=active\n
A: power/runtime_suspended_time=0\n
A: power/runtime_usage=1\n
A: power/wakeup=enabled\n
A: power/wakeup_abort_count=0\n
A: power/wakeup_active=0\n
A: power/wakeup_active_count=0\n
A: power/wakeup_count=0\n
A: power/wakeup_expire_count=0\n
A: power/wakeup_last_time_ms=0\n
A: power/wakeup_max_time_ms=0\n
A: power/wakeup_total_time_ms=0\n
A: resource=0x00000000f2728000 0x00000000f27283ff 0x0000000000040200\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n
A: revision=0x06\n
A: subsystem_device=0x2163\n
A: subsystem_vendor=0x17aa\n
A: uframe_periodic_max=100\n
A: vendor=0x8086\n

