P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-9
N: bus/usb/001/004=12010002FF10FF08CB06BD0000000000010109022700010100A0320904000003FF000000070501024000000705810240000007058303080004
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/001/004
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=6cb/bd/0
E: TYPE=255/16/255
E: BUSNUM=001
E: DEVNUM=004
E: MAJOR=189
E: MINOR=3
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=06cb
E: ID_VENDOR_ENC=06cb
E: ID_VENDOR_ID=06cb
E: ID_MODEL=00bd
E: ID_MODEL_ENC=00bd
E: ID_MODEL_ID=00bd
E: ID_REVISION=0000
E: ID_SERIAL=06cb_00bd_c087f7d72126
E: ID_SERIAL_SHORT=c087f7d72126
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:ff0000:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Synaptics, Inc.
E: ID_AUTOSUSPEND=1
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Prometheus MIS Touch Fingerprint Reader
E: ID_PERSIST=0
E: ID_PATH=pci-0000:00:14.0-usb-0:9
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_14_0-usb-0_9
A: authorized=1
A: avoid_reset_quirk=0
A: bConfigurationValue=1
A: bDeviceClass=ff
A: bDeviceProtocol=ff
A: bDeviceSubClass=10
A: bMaxPacketSize0=8
A: bMaxPower=100mA
A: bNumConfigurations=1
A: bNumInterfaces= 1
A: bcdDevice=0000
A: bmAttributes=a0
A: busnum=1
A: configuration=
H: descriptors=12010002FF10FF08CB06BD0000000000010109022700010100A0320904000003FF000000070501024000000705810240000007058303080004
A: dev=189:3
A: devnum=4
A: devpath=9
L: driver=../../../../../bus/usb/drivers/usb
L: firmware_node=../../../../LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:1c/device:1d/device:28
A: idProduct=00bd
A: idVendor=06cb
A: ltm_capable=no
A: maxchild=0
L: port=../1-0:1.0/usb1-port9
A: power/active_duration=9424964
A: power/autosuspend=2
A: power/autosuspend_delay_ms=2000
A: power/connected_duration=866169213
A: power/control=auto
A: power/level=auto
A: power/persist=0
A: power/runtime_active_time=9431408
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=856661633
A: power/wakeup=disabled
A: power/wakeup_abort_count=
A: power/wakeup_active=
A: power/wakeup_active_count=
A: power/wakeup_count=
A: power/wakeup_expire_count=
A: power/wakeup_last_time_ms=
A: power/wakeup_max_time_ms=
A: power/wakeup_total_time_ms=
A: quirks=0x0
A: removable=fixed
A: rx_lanes=1
A: serial=c087f7d72126
A: speed=12
A: tx_lanes=1
A: urbnum=8945
A: version= 2.00

P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1
N: bus/usb/001/001=12010002090001406B1D020016050302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/001/001
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=1d6b/2/516
E: TYPE=9/0/1
E: BUSNUM=001
E: DEVNUM=001
E: MAJOR=189
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=Linux_5.16.8-200.fc35.x86_64_xhci-hcd
E: ID_VENDOR_ENC=Linux\x205.16.8-200.fc35.x86_64\x20xhci-hcd
E: ID_VENDOR_ID=1d6b
E: ID_MODEL=xHCI_Host_Controller
E: ID_MODEL_ENC=xHCI\x20Host\x20Controller
E: ID_MODEL_ID=0002
E: ID_REVISION=0516
E: ID_SERIAL=Linux_5.16.8-200.fc35.x86_64_xhci-hcd_xHCI_Host_Controller_0000:00:14.0
E: ID_SERIAL_SHORT=0000:00:14.0
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:090000:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Linux Foundation
E: ID_AUTOSUSPEND=1
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=2.0 root hub
E: ID_PATH=pci-0000:00:14.0
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_14_0
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_14_0
E: TAGS=:seat:
E: CURRENT_TAGS=:seat:
A: authorized=1
A: authorized_default=1
A: avoid_reset_quirk=0
A: bConfigurationValue=1
A: bDeviceClass=09
A: bDeviceProtocol=01
A: bDeviceSubClass=00
A: bMaxPacketSize0=64
A: bMaxPower=0mA
A: bNumConfigurations=1
A: bNumInterfaces= 1
A: bcdDevice=0516
A: bmAttributes=e0
A: busnum=1
A: configuration=
H: descriptors=12010002090001406B1D020016050302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
A: dev=189:0
A: devnum=1
A: devpath=0
L: driver=../../../../bus/usb/drivers/usb
L: firmware_node=../../../LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:1c/device:1d
A: idProduct=0002
A: idVendor=1d6b
A: interface_authorized_default=1
A: ltm_capable=no
A: manufacturer=Linux 5.16.8-200.fc35.x86_64 xhci-hcd
A: maxchild=12
A: power/active_duration=865968060
A: power/autosuspend=0
A: power/autosuspend_delay_ms=0
A: power/connected_duration=866169920
A: power/control=auto
A: power/level=auto
A: power/runtime_active_time=866093998
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=0
A: power/wakeup=disabled
A: power/wakeup_abort_count=
A: power/wakeup_active=
A: power/wakeup_active_count=
A: power/wakeup_count=
A: power/wakeup_expire_count=
A: power/wakeup_last_time_ms=
A: power/wakeup_max_time_ms=
A: power/wakeup_total_time_ms=
A: product=xHCI Host Controller
A: quirks=0x0
A: removable=unknown
A: rx_lanes=1
A: serial=0000:00:14.0
A: speed=480
A: tx_lanes=1
A: urbnum=9372
A: version= 2.00

P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0
E: DRIVER=xhci_hcd
E: PCI_CLASS=C0330
E: PCI_ID=8086:9DED
E: PCI_SUBSYS_ID=17AA:2292
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:14.0
E: MODALIAS=pci:v00008086d00009DEDsv000017AAsd00002292bc0Csc03i30
E: SUBSYSTEM=pci
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Serial bus controller
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=USB controller
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=XHCI
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Intel Corporation
E: ID_AUTOSUSPEND=1
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Cannon Point-LP USB 3.1 xHCI Controller
A: ari_enabled=0
A: broken_parity_status=0
A: class=0x0c0330
H: config=8680ED9D060490021130030C00008000040022EA000000000000000000000000000000000000000000000000AA179222000000007000000000000000FF010000FD0134808FC6FF8300000000000000007F6DDC0F0000000060069A2400000000316000000000000000000000000000000180C2C108000000000000000000000005908700D802E0FE0000000000000000090014F01000400100000000C10A080000080E00001800008F40020000010000000000000000000008000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000800000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000B50F320112000000
A: consistent_dma_mask_bits=64
A: d3cold_allowed=1
A: dbc=disabled
A: device=0x9ded
A: dma_mask_bits=64
L: driver=../../../bus/pci/drivers/xhci_hcd
A: driver_override=(null)
A: enable=1
L: firmware_node=../../LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:1c
A: irq=126
A: local_cpulist=0-7
A: local_cpus=ff
A: modalias=pci:v00008086d00009DEDsv000017AAsd00002292bc0Csc03i30
A: msi_bus=1
A: msi_irqs/126=msi
A: numa_node=-1
A: pools=poolinfo - 0.1\nbuffer-2048         0    0 2048  0\nbuffer-512          0    0  512  0\nbuffer-128          0    0  128  0\nbuffer-32           0    0   32  0\nxHCI 1KB stream ctx arrays    0    0 1024  0\nxHCI 256 byte stream ctx arrays    0    0  256  0\nxHCI input/output contexts   21   24 2112 24\nxHCI ring segments   68   80 4096 80\nbuffer-2048         0   38 2048 19\nbuffer-512          0    0  512  0\nbuffer-128         18   32  128  1\nbuffer-32           0  128   32  1
A: power/control=auto
A: power/runtime_active_time=866094158
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=0
A: power/wakeup=enabled
A: power/wakeup_abort_count=0
A: power/wakeup_active=0
A: power/wakeup_active_count=2
A: power/wakeup_count=0
A: power/wakeup_expire_count=2
A: power/wakeup_last_time_ms=476219021
A: power/wakeup_max_time_ms=103
A: power/wakeup_total_time_ms=207
A: power_state=D0
A: resource=0x00000000ea220000 0x00000000ea22ffff 0x0000000000140204\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000
A: revision=0x11
A: subsystem_device=0x2292
A: subsystem_vendor=0x17aa
A: vendor=0x8086

